Просим представить коммерческое предложение, содержащее условия оплаты и с/без НДС на оказание следующих услуг:

1. Техническое обслуживание настенных сплит-систем 7-9 ( до 2,5 кВТ )
2. Техническое обслуживание настенных сплит-систем 12-18 (до 5 кВТ ) .
3. Техническое обслуживание настенных сплит-систем 24-28 (6,4-8 кВТ )
4. Техническое обслуживание настенных сплит-систем 36-48 (10-14 кВТ )
5. Техническое обслуживание ККБ
6. Техническое обслуживание кассетного внутреннего блока
7. Техническое обслуживание наружнего блока
8. Техническое обслуживание приточно вытяжной установки
9. Экспертиза технического состояния оборудования
10. Дозаправка фреоном (при обнаружении недостаточности) 1гр
11. Мойка наружного блока с разборкой-сборкой на месте
12. Мойка внутреннего блока с разборкой-сборкой на месте
13. Использование вышки (подъемника), за 1 час (2 часа - минимум )

Количество единиц:

по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Крепильная 128

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/П** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Тех. обслуживание сплит-систем мод. 7-9 | 23 |
| 2 | Тех. обслуживание сплит-систем мод 12-18 | 20 |
| 3 | Тех. обслуживание сплит-систем мод. 24-28 | 8 |
| 4 | Тех. обслуживание сплит-систем мод. 36-48 | 12 |
| 5 | Тех. обслуживание мультисплит-систем внутренние блоки | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** | **Примечания** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Общие сведения/Основные данные:** | | | |
| 1 | Особые условия выполнения работ: | В условиях действующего производства |  |
| 2 | Район (регион) : | г. Волгоград |  |
| 3 | Описание работ | Выполнение технического обслуживания систем кондиционирования воздуха.  Необходимо провести следующие работы:   * Компрессорная очистка теплообменника наружного блока и лопастей вентилятора, очистка внутреннего рабочего колеса. * Проверка состояния трубопроводов и термоизоляции. * Проверка уровня заполнения холодильного контура хладагентом, дозаправка при необходимости * Подтягивание резьбовых соединений электрических проводов в клемных коробках, а также проверка состояния контактов и предохранителей. * Проверка работоспособности электродвигателей компрессоров по пусковым и рабочим токам. * Тестирование пульта управления по установке климатических параметров. * Проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в комплексе. * Проверка надежности креплений внутреннего и наружного блоков системы. * Проверка дренажной системы, прочистка при необходимости.   **Срок проведения гарантийной диагностики и ремонта, не требующих замены запасных частей или оборудования, 3 часа с момента поступления заявки.** |  |
| 4 | Наличие проектной документации | нет |  |
| 5 | Требование к используемым материалам, изделиям и оборудованию | Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. |  |
| 6 | Требования к наличию СРО | нет |  |
| 7 | Поставка материалов (изделий, оборудования) | материалы поставляются подрядчиком |  |
| 8 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ: | Работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СНиП, и т.д. |  |
| 9 | Требования к исполнительной документации | Предоставлять в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СНиП, РД и т.д. |  |
| 10 | Интенсивность выполнения работ | Продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. |  |
| 11 | Требования по гарантийному сроку на выполняемые работы: | Не менее 1 года |  |