|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ФАСОВКА: | 1 рулон |
| КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: |  |

 | **Рекомендованный утеплитель (плотность 15 кг/м3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
| Толщина | 50 мм |
| Длина | 2\*6 м |
| Ширина | 1,2 метра |
| Плотность | 15 кг/м3 |

 |

|  |
| --- |
|  |

**Область применения**

Вентиляция и трубопроводы;
Скатная кровля;
Наружные стены;
Перегородки