|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ФАСОВКА: | 1 рулон | | КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: |  | | **Рекомендованный утеплитель (плотность 15 кг/м3)**     |  |  | | --- | --- | | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  | | Толщина | 50 мм | | Длина | 2\*6 м | | Ширина | 1,2 метра | | Плотность | 15 кг/м3 | |

|  |
| --- |
|  |

**Область применения**

Вентиляция и трубопроводы;
Скатная кровля;
Наружные стены;
Перегородки