**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и монтаж баннеров с полноцветным изображением на фасадах производственных площадок «ВОЛМА» для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг»**

**1. Предмет тендера**

**Предметом настоящего тендера** является изготовление и монтаж баннеров с полноцветным изображением на фасадах производственных площадок «ВОЛМА» (далее – Товар), согласно Лотам:

**Лот№1: *«ВОЛМА-Воскресенск»:* МО, г. Воскресенск, ул. Кирова, 3, стр.1**

Размер полотна 54,0\*12,3 м (изготовление полотна с изображением, демонтаж существующего полотна, монтаж нового на имеющийся каркас).

Виниловая баннерная сетка, плотностью не менее 370 г/кв.м. Полноцветная широкоформатная печать (запечатка 90%). Качество печати - разрешением 720 dpi, производится не менее чем в 6 проходов, гарантирующих плотную заливку чернил и интенсивность цвета. Вертикальные сварные (клеевые) швы не менее 40 мм и не более 60 мм.

Дополнительно полотно проваривается (проклеивается) по периметру с загибом материала и вставкой из литой баннерной ткани плотностью 450 г/кв.м шириной 40мм. По периметру прокладывается металлический трос d=4 мм и устанавливается металлическая фурнитура с шагом 300 мм для крепления к каркасу. Внутренний диаметр металлической фурнитуры – от 12 мм. Ширина подгиба не менее 60 мм.

Монтаж производится полиамидной верёвкой толщиной 6 мм на существующий каркас (высотные работы) и должен обеспечивать равномерное устойчивое натяжение полотна. Полотно не должно иметь заломов, надрывов, волнистости и других дефектов.

**Лот№2:** ***«ВОЛМА-Волгоград»*: Волгоград, ул. Крепильная, 128.**

Баннер на забор - полотно 70,0\*5,0 м (изготовление полотна с изображением, изготовление и монтаж каркаса, монтаж полотна).

Полотно из литой виниловой ткани, плотностью не менее 450 г/кв.м с нанесением полноцветной широкоформатной печати (запечатка 90%). Качество печати - не менее 720 dpi , не менее чем в 6 проходов, гарантирующих плотную заливку чернил и интенсивность цвета. При изготовлении полотна используются вертикальные сварные (клеевые) швы не менее 40мм и не более 60мм.

Дополнительно полотно проваривается (проклеивается) по периметру с загибом материала и вставкой из литой баннерной ткани, плотностью 450г/ кв.м, шириной 40мм. По периметру прокладывается металлический трос d=4 мм и устанавливается металлическая фурнитура с шагом 300мм для крепления к каркасу. Внутренний диаметр металлической фурнитуры – от 12мм. Ширина подгиба не менее 60 мм.

Монтаж производится полиамидной верёвкой толщиной 6 мм (монтаж с использованием подъемника) и должен обеспечивать равномерное устойчивое натяжение полотна. Полотно не должно иметь заломов, надрывов, волнистости и других дефектов.

Металлический каркас изготавливается из секций стальной профильной трубы 40\*20\*2мм длиной 2,5м (вертикальные), и 3м-22шт, 4м-1ш (горизонтальные).

Секции с одного конца имеют отверстие диаметром 12 мм для крепёжного болта (шпильки) М10. С другого конца к секции снизу приваривается подкладка из отрезка такой же трубы (40\*20) длиной 80мм. В подкладке также просверлить отверстие диаметром 12мм для болта (шпильки).

**Лот№3:** ***«ВОЛМА-Майкоп»:* Республика Адыгея, Майкопский р-н, пос. Каменномостский, ул. К.Маркса, 66**

Баннер на забор – полотно 54,5\*3,4 м. (изготовление полотна с изображением, демонтаж существующего полотна, монтаж нового на имеющийся каркас).

Полотно из литой виниловой ткани, плотностью не менее 450 г/кв.м с нанесением полноцветной широкоформатной печати (запечатка 90%). Качество печати - не менее 720 dpi , не менее чем в 6 проходов, гарантирующих плотную заливку чернил и интенсивность цвета. При изготовлении полотна используются вертикальные сварные (клеевые) швы не менее 40мм и не более 60мм.

Дополнительно полотно проваривается (проклеивается) по периметру с загибом материала и вставкой из литой баннерной ткани, плотностью 450г/ кв.м, шириной 40мм. По периметру прокладывается металлический трос d=4 мм и устанавливается металлическая фурнитура с шагом 300мм для крепления к каркасу. Внутренний диаметр металлической фурнитуры – от 12мм. Ширина подгиба не менее 60 мм.

Монтаж производится полиамидной верёвкой толщиной 6 мм на существующий каркас (монтаж с земли) и должен обеспечивать равномерное устойчивое натяжение полотна. Полотно не должно иметь заломов, надрывов, волнистости и других дефектов.

**3. Ориентировочные сроки поставки и монтажа:** март-апрель 2020г.

***Приоритетно предложение по обеспечению всех трех лотов.***

***Макет предоставляется Заказчиком победителю.***

1. **Порядок приемки продукции**

Факт и дата приемки-передачи Продукции подтверждается отметкой Покупателя о получении Товара по товаросопроводительной накладной на складе Заказчика. Осмотр Продукции на предмет его количества согласно маркировке Заказчик производит в момент приемки-передачи Продукции. Приемка по качеству происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Товара Покупателем.

**5. Гарантийный срок**

Гарантийный срок на изготовленный и установленный Товар предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки, но должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента установки Товара.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном и установленном Товаре дефектов, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить Товар и осуществить его монтаж своими силами и за свой счет. В случае замены Товара гарантийный срок продлевается соответственно на срок замены.

1. **Форма и порядок оплаты**

**Форма оплаты:** Безналичный расчет.

Оплата за выполненные работы производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания актов выполненных работ.

**7.Начальная (максимальная) цена** Договора: не установлена.

В цену включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе изготовления, поставки товара и монтажа, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.