**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и поставку деталей камеры сгорания гипсоварочной печи АР-450**

**для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»**

1. **Предметом настоящего тендера** является изготовление и поставка деталей (запасных частей) для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» согласно следующей спецификации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | Конус №3, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |  До 30.11. 2021г. |
| 2 | Цилиндр №2, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |
| 3 | Конус №6, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |
| 4 | Конус №4, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |
| 5 | Конус №7, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |
| 6 | Фланец горелочной плиты, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 20\*1500\*3000 мм) | шт | 1 |
| 7 | Плита D1714 мм, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 12\*1500\*1500 мм) | шт | 1 |
| 8 | Горелочная плита, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 12\*1500\*1500 мм) | шт | 1 |  |
| 9 | Ребро, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 8 |  |
| 10 | Цилиндр №5, согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 8.0\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |  |
| 11 | Конический патрубок , согласно чертежа (используемый материал лист 20Х23Н18 р, 12\*1500\*6000 мм) | шт | 1 |  |
| 12 | Электроды UTP 68 Н 4,0 мм | кг | 30 |  |
| 13 | Электроды UTP 68 Н 3,2 мм | кг | 10 |  |

Оборудование по своим характеристикам должно полностью соответствовать техническим параметрам, приводимым в спецификации.

Детали камеры сгорания вальцуются и свариваются электродами UTP 68 H. Приемка работ каждой детали осуществляется отдельно, с присутствием заказчика и подрядчика, который в свою очередь будет производить сборку камеры сгорания. Все материалы предоставляет Заказчик. На конусах и цилиндрах должны присутствовать распорки, отклонение от чертежа 3-5 мм, швы под сварку должны быть разделаны и зачищены с предоставлением фотографий. В наименовании указаны детали, какие необходимо изготовить с предоставлением количества электродов.

***Контактное лицо по техническим вопросам:***

Захаров Александр Валерьевич, тел.: +7(903)-616-70-49.

1. **Условия поставки**

**Место поставки: «ВОЛМА-Воскресенск»** г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3. строение 1

Продукция поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

1. **Срок поставки:** указан в спецификации.
2. **Порядок приемки продукции**

Детали должны быть не деформированы при перевозке и разгрузки на ПП ВСК. Глубокие вмятины, следы коррозии и другие повреждения не допускаются.

Наличие этикеток с указанием названия и номера деталей согласно технического задания обязательно.

Приемка продукции осуществляется по адресу, согласно месту поставки.

Датой поставки продукции считается дата получения Покупателем и подписания обеими сторонами накладной.

Упаковка должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Продукция должна отгружаться в упаковке, предотвращающей ее порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

1. **Гарантийный срок**

Гарантийный срок на выполнение работ должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев с момента установки. Подрядчик гарантирует, что качество продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 5 календарных дней со дня получения письменного уведомления Покупателя устранить недостатки своими силами и за свой счет. В случае замены деталей гарантийный срок продлевается на срок замены.

1. **Форма и порядок оплаты**

**Форма оплаты***:* Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки с отсрочкой платежа. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

1. **Начальная (максимальная) цена:** не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.