**Приложение №1**

 **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-03-19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** | **Примечание** |
| **1** | Отбивка разрушенной кирпичной кладки толщиной 1/2 кирпича | м2 | 350 | Вручную |
| **2** | Демонтаж нависающих металлических конструкций  | тн | 1 | Газосваркой |
| **3** | Грунтование ремонтируемых поверхностей кирпичной кладки | м2 | 350 | «ВОЛМА - Контакт» (Материал Заказчика) |
| **4** | Ремонт кирпичной кладки отдельных участков | м2 | 20 | Кирпич белый селикатный-800 шт. Раствор кладочный |
| **5** | Оштукатуривание кирпичной кладки по сетке толщиной слоя до 30 мм | м2 | 350 | «ВОЛМА - Аквапласт» -630 кг. (Материал Заказчика) |
| **6** | Изготовление и монтаж металлического каркаса обшивки стен | тн. | 3,508 | Уголок 50\*50\*4-135,10м.п. Труба профильная 40\*20\*2-1786 м.п. Анкер-болт-12\*120-317 шт. |
| **7** | Обезжиривание каркаса обшивки фасада | м2 | 241,34 | Растворитель |
| **8** | Грунтование каркаса обшивки фасада в 2 слоя | м2 | 241,34 | ГФ-021 серая |
| **9** | Обшивка фасада профлистом | м2 | 1800 | Профлист С8 толщиной 0,45-0,5мм крашенный RALуточнить перед оформление заказа -С Саморезы кровельные крашенные в цет профлиста с усиленным сверлом 5,6\*25мм-9000 |
| **10** | Установка конька фасонных частей  (отливы коньки, парапеты) | м.п. | 440 | Ширина 600 мм фасонных частей, Угол наружний-120м.п. угол внутренний-28м.п., отливы и парапеты-292м.п. |
| **11** | Монтаж водосливной системы  | м.п. | 293,75 |  Водосточный желоб, крашенный 110 мм. L - 1250 мм.-235шт. Держатель Кронштейн желоба водосточного диаметр 110 мм.-470шт. Заглушка для желоба водосточного диаметр 110 мм.-6шт. Воронка желоба диаметр 110\*120 мм-18шт. Водосток 267-м.п. диаметром 110, колено водостока диаметром 110 мм-54шт. |
| **12** | Установка и разборка инвентарных строительных лесов | м2 | 1800 |   |
|  |  |  |  |  |