**Приложение №1**

 **Ведомость объемов работ по ремонту кровли на участке упаковки ПГП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** | **Примечание** |
| 1 | Разборка покрытий из волнистого а/ц листов | м2 | 980 |  |
| 2 | Разборка деревянной обрешётки | м2 | 450 | Доска 25\*150 Сосна |
| 3 | Замена утеплителя толщиной 100мм | м2 | 100 | Плита полужесткая Марка ПП-70 ГОСТ 9573-2012 производитель любой. |
| 4 | Обработка обрешетки антисептиком и огнестойкими составами | м2 | 900 | Огнебиозащита ОГНЕPROFIT "Профи"- ГОСТ Р 53292-2009 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м2 | 980 | Полиэтиленовая пленка 2-го сорта строительная.ГОСТ 10354-82 Толщина пленки: 120 мкм, 150 мкм |
| 6 | Устройство кровель из профилированного листа | м2 | 980 | Н-60 ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. |
| 7 | Установка конька из оцинкованной стали толщиной 0,7мм | м.п. | 41 | Ширина 400 мм |
| 8 | Монтаж отливов из оцинкованной стали толщиной 0.7мм | м.п. | 82 | Ширина 600 мм |
| 9 | Монтаж водосливной системы | м.п. | 82 |  |