Приложение № 1

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» октября 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Предельные допустимые отклонения в параметрах конструктивных элементов здания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя ряд/ось** | **Предельные допустимые отклонения после проведения работ перед принятием работ (максимальная разница в результатах замеров, указанных в акте №2 (п.5.1 Договора) и акте №1 (п.3.3.2. Договора), не более величины, указанной ниже в мм)** | **Предельные допустимые отклонения после принятия работ на протяжении всего гарантийного срока (максимальная разница в результатах замеров, указанных в актах, составленных в порядке п.7.3 Договора и акте №2 (п.5.1.Договора), не более величины, указанной ниже в мм)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Предельные допустимые отклонения в параметрах колонн** | | | |
|  | Г/18 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/19 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/20 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/21 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/22 | 3мм | 17мм |
|  | Г/23 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/24 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/25 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/26 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/27 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/28 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/29 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/30 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/31 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/32 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/33 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/34 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/35 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/36 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/37 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/38 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/39 | 3 мм | 17мм |
|  | Г/40 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/40 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/39 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/38 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/37 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/36 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/35 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/34 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/33 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/32 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/31 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/30 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/29 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/28 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/27 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/26 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/25 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/24 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/23 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/22 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/21 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/20 | 3 мм | 17мм |
|  | Е2/19 | 3 мм | 17мм |
| **Предельные допустимые отклонения в параметрах элементов конструкций ряды/оси (Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов):** | | | |
|  | Д-Г/18 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/19 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/20 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/21 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/22 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/23 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/24 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/25 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/26 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/27 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/28 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/29 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/30 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/31 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/32 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/33 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/34 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/35 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/36 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/37 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/38 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/39 | 3 мм | 14 мм |
|  | Д-Г/40 | 3 мм | 14 мм |
| **Предельные допустимые планово-высотные отклонения полов** | | | |
| 69. | Г-Е-18/40 | 3 мм | 3 мм |
| **Превышение одного рельса над другим, измеренное в любой плоскости, перпендикулярной направлению рельс в сушиле ПГП** | | | |
| 70. |  | 2 мм | 2 мм |

Примечание:

1)Для определения соответствия параметров конструктивных элементов здания условиям Договора после проведения работ (перед их приемкой) из результатов замеров, указанных в Акте №2 (п.5.1. Договора), по соответствующему показателю каждой колонны, балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов), полов вычитается результаты замеров, указанные в Акте №1 (п.3.3.2 Договора), по соответствующему показателю каждой колонны, балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов), полов. Результат такого вычитания (разность) сравнивается с Предельными допустимыми отклонениями после проведения работ перед принятием работ, указанными в столбце 3 настоящего Приложения.

2)Для определения соответствия параметров конструктивных элементов здания условиям Договора после принятия работ в течении всего гарантийного срока из результатов замеров, указанных в каждом из актов, составленных в порядке п.7.3, по соответствующему показателю каждой колонны, балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов), полов вычитается результаты замеров, указанные в Акте №2 (п.5.1 Договора), по соответствующему показателю каждой колонны, балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов), полов. Результат такого вычитания (разность) сравнивается с предельными допустимыми отклонениями после принятия работ на протяжении всего гарантийного срока, указанными в столбце 4 настоящего Приложения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Управляющий директор  ООО «ВОЛМА-Оренбург»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. Рябенко | **Подрядчик:** |