**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и поставку ротора в сборе дробилки №1 для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»**

1. **Предметом настоящего тендера** является изготовление и поставка ротора в сборе для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» согласно следующей спецификации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
|  | **Ротор дробилки №1** | Компл. | **1** |  январь 2022г. |
|  | **Комплектность:** | Шт. |  |
| 1 | Било большое (сталь Хардокс 500) | Шт. | 18 |
| 2 | Вал ротора (сталь 40Х) | Шт. | 1 |
| 3 | Гайка (сталь 45) | Шт. | 2 |
| 4 | Диск боковой (сталь Хардокс 500) | Шт. | 2 |
| 5 | Кольцо большое (сталь Хардокс 500) | Шт. | 9 |
| 6 | Кольцо малое (сталь Хардокс 500) | Шт. | 2 |
| 7 | Ось (сталь 45) | Шт. | 4 |
| 8 | Шпонка 1, 32\*1338 (сталь 45) | Шт. | 1 |

Оборудование по своим характеристикам должно полностью соответствовать техническим параметрам, приводимым в спецификации.

***Контактное лицо по техническим вопросам:***

Захаров Александр Валерьевич, тел.: +7(903)-616-70-49.

1. **Условия поставки**

**Место поставки: «ВОЛМА-Воскресенск»** г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3.

Продукция поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

1. **Срок поставки:** указан в спецификации.
2. **Порядок приемки продукции**

Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, статически балансированной на стенде Поставщика Сколы, следы коррозии и другие повреждения не допускаются.

Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать.

Наличие этикеток с указанием марки обязательно.

Приемка продукции осуществляется по адресу, указанному в разделе № 4 настоящего Технического задания.

Датой поставки продукции считается дата получения Покупателем и подписания обеими сторонами накладной.

Оборудование предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Продукция должна отгружаться в упаковке, предотвращающей ее порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

Продукция должна сопровождаться паспортами (сертификатами качества) производителя.

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться вместе с упаковочными листами в коробках с технологической оснасткой.

1. **Гарантийный срок**

Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев с момента установки. Поставщик гарантирует, что качество продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

1. **Форма и порядок оплаты**

**Форма оплаты***:* Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки с отсрочкой платежа.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

1. **Начальная (максимальная) цена:** не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.