**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по закреплению грунтов оснований отдельных конструктивных элементов объекта: Завод по производству изделий из гипса «Волма-Оренбург»,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование данных** | **Содержание данных** |
| **1** | **Заказчик** | ООО «ВОЛМА-Оренбург» |
| **2** | **Вид работ** | Капитальный ремонт железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс», расположенного по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1. |
| **3** | **Место расположение объекта** |  Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1. |
| **4** | **Основание** | Деформация конструкций каркаса производственного корпуса |
| **5** | **Сроки исполнения** | По результатам тендера |
| **6** | **Порядок оплаты** | По результатам тендера |
| **7** | **Гарантия** | Гарантийный срок НА РАБОТЫ 60 месяцевв объеме 100% с даты подписания акта выполненных работ.  |
| **8** | **Состав и характеристика производства** | 1)Разработка проектной документации (стадия РД-рабочая документация) на Усиление грунтов оснований части здания с кадастровым номером 56:06:0000000:2007 на участке по производству ПГП (помещения 33-60 в техническом паспорте от 07.12.2015 г.) на заводе по производству гипсового вяжущего, сухих строительных смесей на гипсовой основе, линии ПГП, перлита, сыромола «ВОЛМА-Оренбург», расположенного по адресу: Оренбургская обл., Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д.1 (далее – проектная документация), в том числе получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации;2) Выполнение работ по усилению грунтов оснований части здания с кадастровым номером 56:06:0000000:2007 на участке по производству ПГП (помещения 33-60 в техническом паспорте от 07.12.2015 г.) на заводе по производству гипсового вяжущего, сухих строительных смесей на гипсовой основе, линии ПГП, перлита, сыромола «ВОЛМА-Оренбург», расположенного по адресу: Оренбургская обл., Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, д.1 (далее – Объект) путем глубинного инъектирования системы для стабилизации грунта марка материалапроизводства компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – усиление грунтов в осях Г-Д, 18-42, общей площадью 1063,75 кв.метров). |
| **9** | **Требования к подрядной организации** | Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы;Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;Членство в СРО;Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов работ. При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Оренбургской области . Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами.Все виды работ выполняются из материала Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, проектной документации за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи работ по акту сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. Общие требования к работам и товарам, используемым при выполнении работ, являющимся приложением к настоящему техническому заданию и неотъемлемой его частью. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.  |
| **10** | **Гарантия** | Подрядчик гарантирует, что техническое состояние строительных конструкций и оборудования после приемки работ по усилению грунтов основания не должно ухудшаться по сравнению с результатами исполнительных съемок, выполненных после завершения работ в соответствии с п. 5.1. Договора (вертикальные и горизонтальные отклонения строительных конструкций и параметры существующих дефектов (деформаций, трещин, разломов, и прочих) не должны изменяться по сравнению параметрами, зафиксированными в Акте №2, подписанным в соответствии с п.5.1 приложенного Договора, более чем на предельные допустимые отклонения, указанные в Приложении №1 к договору. |