**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по проведению планового ремонта 85 вагонов-самосвалов и 1 крытого вагона (вагон сопровождения, теплушка) для нужд ООО «ВОЛМА»**

**1.** **Предметом настоящего тендера** **является** выполнение работ по проведению планового ремонта:

* деповской 83 вагонов-самосвалов (думпкары) и 1 крытого вагона сопровождения (теплушка);
* капитальный 2 вагона-самосвала (думпкары).

**2.** **Общие сведения**: Думпкары, 1989, 1990 и 1991 годов постройки и 1 крытый вагон 1982 года постройки.

Работы выполняются согласно следующей спецификации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ремонта** | **Количество вагонов****Думпкары/крытый** | **Срок проведения в 2019 г.** |
| 1. | Деповской | 2 | 25 марта - 31 марта |
| 2. | Деповской | 49/1 | 1 апреля - 30 апреля |
| 3. | Капитальный | 1 | 1 апреля - 15 апреля |
| 4. | Деповской | 32 | 1 мая - 31 мая |
| 5. | Капитальный | 1 | 1 мая - 15 мая |

**3. Общие требования**

**3.1. Перечень работ:**

- виды и объемы работ, выполняемые при проведении деповского ремонта в соответствии с "Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов".

**3.2.** **Работы проводить в соответствии с требованиями следующих регламентных документов:**

 - "Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту», утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол № 54 от 18-19 мая 2011 г. (далее - Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов).

**4. Требование к подрядной организации:**

- наличие сертификатов, удостоверений, аттестатов на проведение ремонта грузовых вагонов;

- наличие кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного оказания услуг;

- наличие собственных производственных мощностей;

**-** гарантийный срок на выполненные работы по деповскому ремонту грузовых вагонов устанавливается

до проведения следующего планового вида ремонта;

- продолжительность деповского ремонта одного вагона составляет не более 6 суток;

- продолжительность капитального ремонта одного вагона составляет не более 8 суток;

- ремонт проводится с использованием запасных частей и материалов подрядчика, а также запасных частей, предоставляемых заказчиком.

**5. Срок заключения договора:** с даты подписания сторонами договора по 31.12.2019 г.

**6.** **Форма и порядок оплаты:**

**Форма оплаты:** безналичный расчёт.

**Условия оплаты:** по факту выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

**7. Начальная (максимальная) стоимость ремонта 1 вагона не установлена** (без цены запасных частей подрядчика).