**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку пиломатериалов для нужд производственных площадок ООО «ВОЛМА-Волгоград»,**

**ООО «ВОЛМА-ВТР», ООО «ВОЛМА-Оренбург».**

**1.Предмет тендера.**

**Предметом открытого тендера** является поставка пиломатериалов (далее – Товара) на оборудование железнодорожных вагонов для нужд производственных площадок ООО «ВОЛМА-Волгоград», ООО «ВОЛМА-ВТР», ООО «Волма-Оренбург» с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. в соответствии со следующими спецификациями по лотам:

**Лот №1. Поставка пиломатериалов для ООО «ВОЛМА-Волгоград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Срок поставки** |
| 1. | Доска необрезная хвойных пород 40х300х3000 мм (не меньше и не больше 300) | ГОСТ 8486-86 | м3 | 250 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |
| 2. | Доска необрезная хвойных пород 40х300х2700 мм (не меньше и не больше 300) | ГОСТ 8486-86 | м3 | 250 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |
| 3. | Брус хвойных пород 100х100х6000 мм | ГОСТ 8486-86 | м3 | 200 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |

Пиломатериалы поставляются автотранспортом Продавца партиями.

**Место поставки:** ООО «ВОЛМА-Волгоград», г. Волгоград, ул. Крепильная, 128.

**Лот №2. Поставка пиломатериалов для ООО «ВОЛМА-ВТР»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1. | Доска необрезная хвойных пород 40х300х3000 мм (не меньше и не больше 300) | ГОСТ 8486-86 | м3 | 450 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |
| 2. | Доска необрезная хвойных пород 40х300х2700 мм (не меньше и не больше 300) | ГОСТ 8486-86 | м3 | 450 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |

Пиломатериалы поставляются автотранспортом Продавца партиями.

**Место поставки:** ООО «ВОЛМА-ВТР», г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

**Лот №3. Поставка пиломатериалов для ООО «ВОЛМА-Оренбург»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование позиции** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Срок поставки** |
| 1. | Доска необрезная хвойных пород 40 х 200 х 2000 мм | ГОСТ 8486-86 | м3 | 200 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |
| 2 | Доска необрезная хвойных пород 40 х 200 х 4000 мм | ГОСТ 8486-86 | м3 | 200 | с 20.07.2020 г. по 20.07.2021 г. |

Пиломатериалы поставляются автотранспортом Поставщика партиями по заявкам Покупателя.

**Место поставки:** ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская, 1.

**Рассматриваются организации, зарегистрированные в ЕГАИС и подающие отчетность по нижеуказанным видам материалов!**

1.1. **Срок поставки:** с момента заключения договора до 20.07.2021 г. по заявкам Покупателя.

**2. Общие требования.**

2.1. Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем Техническом задании:

2.1.1. Доски и брусья должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород (сосна, пихта, лиственница, ель), предпочтительно сосна, подвергшихся естественной сушке, с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 2-го, 3-го сорта ГОСТ 8486-86;

2.1.2. Доски и брусья должны быть без пороков: острого обзола, гнили, прорости, механических повреждений, инородных включений, а также трещин, расположенных от торцов досок и брусьев более чем на 50 мм;

2.1.3. Каждая доска и брус должны быть цельными.

**3. Порядок и условия поставки.**

3.1. Товар должен быть упакован для транспортировки.

3.2. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика по заявкам Покупателя в срок, указанный в п.1.1 настоящего ТЗ, при предварительном согласовании даты и времени доставки.

3.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, указанный как «Место поставки» по каждому лоту настоящего Технического задания.

3.4. Продукция сопровождается Паспортом (сертификатом) качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, длина). Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля.

3.5. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, и требованиям Покупателя.

3.5.1. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет.

3.5.2. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника тендера), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

**4. Форма и порядок оплаты.**

**Форма оплаты:** Безналичный расчет.

Оплата производится Покупателем в размере 100% стоимости каждой поставленной партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Покупателя.

В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**Примечание: Участники открытого запроса предложений могут подавать заявки на любое количество лотов. По каждому лоту будет заключаться отдельный договор с победителем тендера.**