**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессоров Atlas Copco для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск»**

1. **Предмет тендера**

**Предметом настоящего тендера является** выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования на производственной площадке «ВОЛМА-Воскресенск» согласно лотам:

* ***Лот№1: ТО-8000*** ***(план «B»)*** компрессоров Atlas Copco GA 315 VSD APF 138571, Atlas Copco GA 315 VSD APF 162935 и Atlas Copco GA 315 VSD APF 163192 согласно перечню работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень работ:** | | |  |
| Провести работы по плану A плюс: | | | |
| Замена элемента маслосепаратора | | | |
| Переборка входного клапана | |  | |
| Переборка клапана минимального давления | | | |
| Переборка маслоотсечного клапана | | | |
| Переборка обратного клапана |  | | |
| Переборка циклонного влагоотделителя WSD | | | |
| Замена термостатического клапана | | | |
| **Используемые материалы:** | | |  |
| 1) Набор Т.О. 8000, включающий в себя: | | | |
| набор фильтров – масляные и воздушный фильтры | | | |
| набор для замены элемента маслосепаратора | | | |
| набор для переборки кл. минимального давления | | | |
| набор для переборки разгрузочного клапана | | | |
| набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана | | | |
| набор для замены термостатического клапана | | | |
| набор для переборки влагоотделителя WSD | | | |
| 2) Масло компрессорное Atlas Copco Roto-inject fluid | | | |
| 3) Вх. фильтры частотного преобразователя | | | |

* **Лот№2 ТО-4000( план «А»)** компрессоров Atlas Copco GX11FF API595690, DALGAKIRAN DVK125 №126308, DALGAKIRAN TIDY15 №172920

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Используемые материалы:** |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **НАБОР ТО-4000 GX11FF** | | | | 1. | Фильтр воздушный | 1 | | 2. | Фильтр масляный | 1 | | 3. | Сепаратор | 1 | | 4. | Масло компрессорное FluidTech 5L | 2 | | **НАБОР ТО-4000 DVK125** | | | | 1. | Фильтр воздушный | 1 | | 2. | Фильтр масляный | 1 | | 3. | Сепаратор | 1 | | 4. | Масло компрессорное Total DacnisSH46 20L | 7 | | **НАБОР ТО-4000 TIDY15** | | | | 1. | Фильтр воздушный | 1 | | 2. | Фильтр масляный | 1 | | 3. | Сепаратор | 1 | | 4. | Масло компрессорное Compressol H46 5L | 2 | |
|  |  |

***Все поставляемые и используемые расходные материалы и запасные части для ТО, должны являться оригинальными запасными частями и материалами для компрессоров Atlas Copco, либо новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco (фильтры MAN, Parker (пр-во Германия), сепаратор - Sotras (пр-во Италия)), масло RXD или TOTAL), иметь паспорта и соответствующие сертификаты.***

**2.Сроки и условия проведения работ**

2.1 Работы по проведению ТО-8000 и ТО-4000 по заявке Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.

2.Доставка материалов для проведения ТО производится транспортом Поставщика за счет Поставщика.

**3. Требования к организации работ**

3.1. **Место выполнения работ**: ***г. Воскресенск, ул. Кирова, д 3 стр. 1.***

3.2. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку оборудования, материалов и персонала, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию к месту выполнения работ и обратно, **с предоставлением сертификатов на запасные части, фильтра и ГСМ**.

3.3. Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, запасные части, ГСМ, фильтры, используемые для выполнения работ по техническому обслуживанию, являются ***новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco.***

3.4. Исполнитель перед началом работ обязан: предоставить сертификаты на используемые запасные части в процессе работ, провести весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.5. Исполнитель своевременно оформляет и ведет ремонтную, исполнительную документацию, составляет отчеты о выполненных работах, акты на скрытые работы.

3.6. Персонал Исполнителя должен быть в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. При производстве работ должны быть выполнены все организационно–технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда в Российской федерации и на объектах Заказчика.

3.7. Проживание персонала Исполнителя обеспечивает и оплачивает Исполнитель.

3.8. По окончании технического обслуживания Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

* Подробный отчет о выполненных работах.
* Сертификаты (паспорта) на замененные материалы и оборудование;
* Акт выполненных работ и счет-фактуру.

**4. Порядок приёмки работ по техническому обслуживанию**

4.1. Приёмка работ по техническому обслуживанию осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Технического задания.

4.2. Материалы и запасные части должны поставляться в заводской упаковке, упаковка не должна быть нарушена и должна обеспечивать сохранность материалов и запасных частей во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

4.3. На материалы и запчасти необходимо предоставить по прибытию на площадку исполнительную документацию (сертификаты, протоколы, свидетельства, накладные.)

4.4. При завершении работы по проведению технического обслуживания по заявке Заказчика подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

**5. Гарантийный срок**

5.1. Гарантийный срок на замененные детали, узлы и работы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента выполнения работ.

5.3. Исполнитель гарантирует, что качество запасных частей и материалов соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

**6. Форма и порядок оплаты**

6.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.2. Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

**Начальная (максимальная) цена** по договору: не установлена.